# 

Nr. 5665 / 11.12. 2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**­­­­­–––––**

**SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE**

**BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ**

Calea Plevnei nr. 147-149,

Sector 6 București

Tel: 0376 204 319

[prim6@primarie6.ro](mailto:prim6@primarie6.ro)

primarie6.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organsimul de certificare CERTIND.

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnice, la faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici actualizati, aferenti obiectivului de investiţii

**“ Reabilitare si modernizare sistem rutier Drumul Roţii”**

Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 6), prin Direcția Generală Investiții Publice, derulează contracte de proiectare și execuție lucrări pentru relocari retele edilitare si protejarea lor in vederea reabilitarii si modernizarii sistemului rutier pe strada Drumul Roţii.

Strada prezinta un grad avansat de degradare, impunandu-se masuri radicale de reabilitare. Lucrarile de reabilitare ale strazii vor avea ca scop aducerea carosabilului la parametrii tehnici, la circulatia pietonala si trafic auto corespunzator și în condiții de siguranță, precum si asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii cat mai bune.

Implementarea investitiei creaza beneficii directe : *dezvoltarea durabila a localitatii; îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu; cresterea nivelului de siguranta a traficului auto si pietonal.*

Terenul propus a fi ocupat de aceste lucrari are o suprafata 7.317 mp si este situa situat la Nord de Bulevardul Iuliu Maniu, fâcând legătura dintre bulevard și str. Tineretului (fost Drumul Ciorogârla) din comuna Chiajna. Accesul la locație se va face atat auto cât și pietonal atât din Bd. Iuliu Maniu cât și din str. Tineretului.

Ca regim tehnic lucrarile propuse se vor executa pe vechiul amplasament al drumurilor iar ca regim juridic lucrarile propuse prin actuala documentatie se vor realiza in zona drumului existent si vor afecta suprafete de teren cu alta destinatie, conform O.U.G.nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor publice.

În zona studiata, exista retele de apa, canalizare, gaze, energie electrica.

Se constata:

* necesitatea mutarii de pe amplasamentul actual a 5 stalpi de electricitate si a LEA 20 kV aferente, precum si a unei LES 20 kV.
* necesitatea protejarii / relocarii unei conducte de gaze pe o lungime de aproximativ 27 m.l.
* necesitatea protejarii canalului dublu casetat Crivina-Roșu și a canalului deschis Argeș-Roșu, canale aflate în administrarea APA NOVA București SA

În devizul general au fost prevăzute costuri pentru devierea / protejarea utilităților. Soluțiile de deviere sau protejare vor fi stabilite, dacă va fi cazul, în acord cu administratorul / administratorii respectivelor rețele, prin proiect separat.

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

Lungime drum - 0,654 km

Suprafață - 7.317,00 mp

**Valoarea totala** a obiectivului este **15.357.120,45** lei fara TVA, respectiv **17.951.422,90** lei cu TVA

din care

**Constructii montaj** (C+M): **8.869.525,01** lei fara TVA, respectiv **10.554.734,77** lei cu TVA.

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni**.**

DIRECTOR GENERAL

MARIUS MARIN PETRESCU